**2021（9）号福建省水产研究所**

**“福建省海洋与渔业结构调整专项”项目**

**分散机招标公告**

**2021（9）号**

**一、分散机1台（最高限价 ￥：20000元/台）**

**二、技术参数：**

1. 操作面板清晰显示，易于读取
2. ★无碳刷直流马达：无碳粉污染，使用更持久、更安静
3. 处理范围：1 mL - 2 L
4. 最大处理粘度：5000 mPas
5. 转速范围：3000 - 25000 rpm
6. 转速偏差：2%
7. 转速控制和显示：无极调速，LED显示
8. 计时功能：可设定正计时或倒计时，LED显示，支持100%连续运行
9. ★分散刀具识别功能：可识别并显示分散刀具是否安装
10. 智能诊断功能：仪器自检故障并采取相应的安全措施，显示安全代码
11. ★可配独特的EC刀头，无需拆卸即可清洗，简化操作、节约时间
12. 外形尺寸：89 × 161 × 270 mm（主机）
13. 重量：3 kg
14. DIN EN 60529 保护方式： IP 30
15. 标配USB接口，可连接电脑软件进行控制，查询马达使用时间或进行软件升级。
16. 售后服务：安装调试后经用户确认合格次日起，1年内有质量问题包换新机，质量保证期2年。

**三、配置要求**

主机一台 1台，支臂1根，内六角螺丝1个，内六角扳手1个，USB 数据线1根，用户指南，保修卡。

**四、投标时间、地点、方式和评标：**

1. 投标人需提供售后服务承诺函原件（需提供营执照复印件并加盖投标人公章）。
2. 投标文件（需要法人代表签字，单位盖章并密封，封口处加盖单位公章确认密封）。投标文件必须包含但不限于以下内容：投标书，开标一览表，投标分项报价表，法定代表人授权书，法人营业执照。有意向者，请将投标文件封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封），于2021年9月10日下午下班（17：30）前寄达，2021年9月13日上午9点30分在招标方福建省水产研究所当场开标。
3. 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。
4. 本招标项目采用合理低价中标，评标人员由招标方组成，中标单位的确定由所行政分管领导、监督小组、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。若投标单位少于3家（不含3家），未达到评标要求数量，我所将采用竞争性谈判的方式确定中标单位。
5. 评标后通知投标方。投标方可咨询评标情况，但不得干扰招标方的评标。
6. 接中标通知后，超过三个工作日未与招标方签订合同的，投标保证金作为招标方的损失赔偿费，招标方有权将该招标项目交由本次招标的次优方案的商家履约。
7. 对本标书有异议者，请在2021年9月13日上午9点前提出。本标书有更改之处，请关注我所网站公告。
8. 招标答疑时间：2021年9月13日上午9点，福建省水产研究所1号楼三楼会议室。

**五、联系方式及地址：**

1. 领标地址：厦门市湖里区海山路7号1号楼216室贺先生收，邮编：361013，联系电话0592-5678567。
2. 项目联系人及电话：潘南 18659216601。
3. 传真: 0592-6013055。
4. 注：邮寄时请在封面注明投标项目的名称及招标公告的编号。

 福建省水产研究所

 2021年8月20日